[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# obey-form

モード: DDNSアップデートメソッドモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config-ddns-update-method)# [no] obey-form`

対象ダイナミックDNS（DDNS）サービスにおいて、get-before-submitで取得したHTMLフォーム、あるいは、その後のリダイレクト（follow-redirectsが必要）によって取得したHTMLフォームからaction属性の値を取得し、アドレス更新要求をaction属性にしたがって送信するよう設定する。
no形式で実行した場合はこの動作を無効にする。
初期設定は無効。
本コマンドは、アドレス更新要求をHTMLフォーム経由で行う必要があるサービスにおいて、フォームデータの送信先がフォームページと異なる場合に使用する。
本コマンドはget-before-submitコマンドとの併用が必須。また、該当サービスがリダイレクトを使用している場合はfollow-redirectsコマンドも併用する必要がある。

> Note

> > 本コマンドはアクセス先URLの仕様を事前に把握した上で設定してください。

### コマンドツリー

    ddns-update-method (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- obey-form（DDNSアップデートメソッドモード）

### 関連コマンド

get-before-submit（DDNSアップデートメソッドモード）
get-params（DDNSアップデートメソッドモード）
obey-form（DDNSアップデートメソッドモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B