[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless ap-profile(local)

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`> show wireless ap-profile [brief]`

APプロファイルの設定内容を表示する。

### パラメーター

`brief` | APプロファイルの情報を簡潔に表示させたいときに指定する。省略時は詳細な情報が表示される

### 使用例

    awplus> show wireless ap-profile ↓
    AP-PROFILE ID local:
     Description ...................
     Country-Code .................. jp (Disallow to change)
     Neighbor AP DTC Interval ...... 300
     LED ........................... Enable
      PoE Color .................... Amber
     Initialization-Button ......... Enable
     Wireless MAC filter ID ........ 0
      Rule ......................... -
     Captive Portal
      Virtual IP Adress ............
     Files .........................
     Radio 1:
      Status ....................... Disable
      Mode ......................... bg-n
      Antenna ...................... -
      Bandwidth .................... 40
      Station-Isolation ............ Disable
      Airtime-Fairness ............. Enable (Manual)
      Max-Clients .................. 500
      Channel ...................... all
      Neighbor AP Detection ........ Disable
      Legacy Rates ................. all
      MU-MIMO ...................... Disable
      OFDMA ........................ Disable
      Zero Wait DFS ................ Disable
      RTS Threshold ................ 2347
      Multicast Tx Rate ............ Default
      VAP .......................... 0
       Network ..................... 1
       WDS mode .................... None
     Radio 2:
      Status ....................... Disable
      Mode ......................... a-n-ac
      Antenna ...................... -
      Bandwidth .................... 80
      Station-Isolation ............ Disable
      Airtime-Fairness ............. Enable (Evenly)
      Max-Clients .................. 500
      Channel ...................... all
      Neighbor AP Detection ........ Disable
      Legacy Rates ................. all
      MU-MIMO ...................... Disable
      OFDMA ........................ Disable
      Zero Wait DFS ................ Disable
      RTS Threshold ................ 2347
      Multicast Tx Rate ............ Default
      VAP .......................... 0
       Network ..................... 17
       WDS mode .................... None

    awplus> show wireless ap-profile brief ↓
    ID    Description                      Radio 1 Radio 2 Radio 3
    ----- -------------------------------- ------- ------- -------
    local                                  Disable Disable Disable

### 関連コマンド

ap-profile local(local)（無線設定モード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B