[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# custom-success

モード: DDNSアップデートメソッドモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config-ddns-update-method)# custom-success WORD`

`(config-ddns-update-method)# no custom-success`

対象ダイナミックDNS（DDNS）サービスからの応答に、指定した文字列があるかどうかでIPアドレスの更新が成功したかを判断するように設定する。
no形式で実行した場合は組み込みリストを使用する。
初期設定では未設定（組み込みリストを使用する）。
組み込みリストについては、解説編を参照。

### パラメーター

`WORD` | IPアドレスの更新が成功したかどうかを判断する文字列を指定

### 使用例

■ 対象DDNSサービスからの応答に”AllGood”があった場合、IPアドレスの更新が成功したと判断するように設定する。

    awplus(config-ddns-update-method)# custom-success AllGood ↓

■ IPアドレスの更新が成功したかどうかの判断に組み込みリストを使用するよう設定する。

    awplus(config-ddns-update-method)# no custom-success ↓

### コマンドツリー

    ddns-update-method (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- custom-success（DDNSアップデートメソッドモード）

### 関連コマンド

ddns-update-method（グローバルコンフィグモード）
custom-failure（DDNSアップデートメソッドモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B