[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# beacon-protection enable

モード: WPAパーソナル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# [no] beacon-protection enable`

対象セキュリティー設定（WPAパーソナル）において、ビーコン保護を有効にする。
no形式で実行した場合はビーコン保護を無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613

■ ビーコン保護は「WPAバージョン」が「WPA2とWPA3」または「WPA3」のときだけ設定可能。

### コマンドツリー

    security mode wpa-personal (無線LANコントローラーモード)
    security mode wpa-personal(local) (無線設定モード)
        |
        +- beacon-protection enable（WPAパーソナル設定モード）

### 関連コマンド

compatibility-mode enable（WPAパーソナル設定モード）
management-frame-protection enable（WPAパーソナル設定モード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B