[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ppp hostname

モード: インターフェースモード
カテゴリー: PPP / 一般設定

`(config-if)# ppp hostname NAME`

`(config-if)# no ppp hostname`

対象PPPインターフェースにおいて、EAPおよびCHAP認証で使用するホスト名として任意の文字列を指定する。
no形式で実行した場合は任意指定したホスト名の設定を削除し、システムのホスト名（hostname）を使用するよう設定する。
初期設定ではシステムのホスト名を使用する。

### パラメーター

`NAME` | EAPおよびCHAP認証で使用するホスト名。最大255文字。スペースを除くASCII印刷可能文字を使用可能

### 使用例

■ ppp0インターフェースにおいて、認証用ホスト名としてremote_routerを使用するよう設定する。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# ppp hostname remote_router ↓

■ ppp0インターフェースにおいて、認証用ホスト名としてシステムのホスト名を使用するよう設定する。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# no ppp hostname ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPPPインターフェース（pppX）でのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ppp hostname（インターフェースモード）

### 関連コマンド

hostname（グローバルコンフィグモード）
ppp authentication refuse（インターフェースモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B