[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# lease

モード: DHCPモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(dhcp-config)# lease {LEASETIME|infinite}`

`(dhcp-config)# no lease`

IPアドレスの使用時間（リース時間）を指定する。
no形式で実行した場合は、リース時間の設定を初期値（1日）に戻す。
リース時間は、DHCPクライアントに提供するIP設定情報「lease-time」（オプションコード51）として通知される。

### パラメーター

`LEASETIME :=` | `<0-120> <0-24> <0-60> [<0-60>]`
| リース時間。以下の4要素の合計として指定する（各要素はスペースで区切って指定）。最小値は「0 0 0 20」（20秒）。初期値は「1 0 0 0」（1日）
| `<0-120>` | 日
| `<0-24>` | 時
| `<0-60>` | 分
| `<0-60>` | 秒。省略可能（省略時は0）
`infinite` | リース時間を無期限に設定するとき指定する

### 使用例

■ リース時間を2時間に設定する。

    awplus(dhcp-config)# lease 0 2 0 ↓

■ リース時間を初期値の1日に戻す。

    awplus(dhcp-config)# no lease ↓

### コマンドツリー

    ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- lease（DHCPモード）

### 関連コマンド

network（DHCPモード）
range（DHCPモード）
short-lease-threshold（DHCPモード）
show ip dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B