[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 nd prefix auto-advertise

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`(config-if)# [no] ipv6 nd prefix auto-advertise`

対象IPv6インターフェースで、インターフェースプレフィックスの自動通知を有効にする。
no形式で実行した場合はインターフェースプレフィックスの自動通知を無効にする。
初期設定は有効。
対象インターフェースでルーター通知（RA）の送信が有効なとき、実際にどのプレフィックスを通知するかは本コマンドの設定によって異なる。

- ipv6 nd prefix auto-advertiseが有効（初期設定） - インターフェースに設定されているすべてのプレフィックス ＋ ipv6 nd prefixコマンドで指定したプレフィックス（該当インターフェースに設定されていないもの）を通知
- ipv6 nd prefix auto-advertiseが無効 - ipv6 nd prefixコマンドで明示的に指定したプレフィックスだけを通知

なお、RAの送信は初期設定では無効。有効化するには、ipv6 nd suppress-raコマンドをno形式で実行する。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 nd prefix auto-advertise（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 address（インターフェースモード）
ipv6 nd prefix（インターフェースモード）
ipv6 nd suppress-ra（インターフェースモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B