[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# additional-step-required enable

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# [no] additional-step-required enable`

接続時に追加のステップを付与する機能を有効にする。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
    dot11u(local) (Passpointモード)
        |
        +- additional-step-required enable（802.11uモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B