[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show traffic-control

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`# show traffic-control`

QoS機能の有効・無効とルール数、および、仮想帯域の設定されているインターフェース数を表示する。

### 使用例

■ QoS機能の有効・無効とルール数、および、仮想帯域の設定されているインターフェース数を表示する。

    awplus# show traffic-control  ↓
    Traffic control is enabled
    2 rules configured (2 valid rules)
    Virtual-bandwidth configured on 1 interfaces

### 関連コマンド

interface（トラフィックコントロールモード）
rule（トラフィックコントロールモード）
traffic-control enable（トラフィックコントロールモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B