[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show atmf local area nodes-detail

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# show atmf local area nodes-detail [NODENAME]`

ローカルエリアのノード詳細情報を表示する。

### パラメーター

`NODENAME` | ノード名

### 使用例

    SBx81# show atmf local area nodes-detail ↓

    area11 Area Node Information:
    Node name           :  MasterArea11
    -------------------------------------------------------------------------------
    Parent node name    :  none
    Domain id           :  MasterArea11
    Board type          :  370
    Distance to core    :  0
    MAC Address         :  eccd.6d99.367f

表 1
Node Name | AMFノード名
Parent node name | 上位ノード名（マスターに近いノードの名前）。マスターではnone（なし）と表示される
Domain id | ドメインID
Board type | 製品の種類を示すID番号
Distance to core | マスターからの距離（ホップ数）。マスターは0、マスター直下のノードは1というように数える。ただし、AMFクロスリンクで接続したノードはすべて同じ距離となる
MAC Address | MACアドレス

### 関連コマンド

show atmf area（特権EXECモード）
show atmf area nodes-detail（特権EXECモード）
show atmf local area nodes（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B