[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# security mode wep(local)

モード: 無線設定モード --> WEP設定モード
カテゴリー: 無線機能 / セキュリティー設定

`(config-wireless)# security <1-65535> mode wep`

`(config-wireless)# no security <1-65535>`

WEPのセキュリティー設定（キーなど）を編集するためのWEP設定モードに移動する。
このとき、指定したセキュリティー設定がまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したセキュリティー設定を削除する。

### パラメーター

`<1-65535>` | セキュリティー設定番号（この番号は各セキュリティー方式で共通）

### 注意・補足事項

■ 無線1の場合は無線モード「IEEE 802.11b/g」、無線2の場合は無線モード「IEEE 802.11a」の設定時、かつVAP0でのみ適用可能

### コマンドツリー

    wireless(local) (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- security mode wep(local)（無線設定モード）
             |
             +- authentication（WEP設定モード）
             +- authentication(local)（WEP設定モード）
             +- index（WEP設定モード）
             +- index(local)（WEP設定モード）
             +- key（WEP設定モード）
             +- key(local)（WEP設定モード）
             +- length（WEP設定モード）
             +- length(local)（WEP設定モード）
             +- type（WEP設定モード）
             +- type(local)（WEP設定モード）

### 関連コマンド

show wireless security(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B