[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# 設定例集#207: WDSでエリアを拡張した無線ネットワーク設定とインターネット接続設定

PPPoEを使ってインターネットサービスプロバイダー（ISP）に接続し、LAN側の無線端末にインターネットアクセスを提供する設定例です。
無線セキュリティーには、WPAパーソナルを使用します。
この例では本製品2台（TQR-AとTQR-B）をWDSで無線接続し、無線通信エリアを拡張しています。
ルーティングはISPと接続しているTQR-Aで行います。

## 構成

表 1：無線の基本設定（TQR-A、TQR-B共通）
VAPインターフェース | SSID | セキュリティー方式 | セキュリティーキー | WPAバージョン
vap1.0 | 無線1 (2.4GHz) VAP0 | Network2 | WPAパーソナル | passphrase1 | WPA2 WPA3
vap1.1 | 無線1 (2.4GHz) VAP1 | Management2 | WPAパーソナル | passphrase2 | WPA2 WPA3
vap2.0 | 無線2 (5GHz) VAP0 | WDS-01 | WPAパーソナル | passphrase17 | WPA2

> Note

> > VAPインターフェースの命名規則については「インターフェース」/「一般設定」をご参照ください。

| TQR-A | TQR-B
ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@isp | -
ISP接続用パスワード | isppasswd | -
PPPoEサービス名 | 指定なし | -
WAN側IPアドレス | 動的割り当て（IPCP） | -
DNSサーバー | 自動取得（IPCP） | -
WDSの設定
WDS用VAP | vap2.0 | vap2.0
WDSモード | 親機 | 子機
VLAN対応ブリッジ br0 の設定
VLAN ID | メンバー
10 | vap1.0（タグなし） vap2.0（タグ付き） | vap1.0（タグなし） vap2.0（タグ付き）
100 | vap1.1（タグなし） vap2.0（タグ付き） | vap1.1（タグなし） vap2.0（タグ付き）
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | -
WAN側（ppp0）IPアドレス | 接続時にISPから取得 | -
LAN側（br0.10）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | -
LAN側（br0.100）IPアドレス | 192.168.100.1/24 | 192.168.100.2/24（管理用）
DHCPサーバー機能 | 有効 | 無効
DHCPサーバーの設定
DHCPプール pool10
リース時間 | 2時間 | -
対象サブネット | 192.168.10.0/24 | -
デフォルトゲートウェイ | 192.168.10.1 | -
DNSサーバー | 192.168.10.1 | -
提供するIPアドレスの範囲 | 192.168.10.100～192.168.10.131（32個） | -
DHCPプール pool100
リース時間 | 2時間 | -
対象サブネット | 192.168.100.0/24 | -
デフォルトゲートウェイ | 192.168.100.1 | -
DNSサーバー | 192.168.100.1 | -
提供するIPアドレスの範囲 | 192.168.100.100～192.168.100.131（32個） | -

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては「自動的な設定内容の削除」にしたがい、自動設定を手動で削除してから設定を行うことをおすすめします。
自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
特に本製品はリアルタイムクロックを内蔵していないため、起動するたびに時刻をあわせる必要があります。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## TQR-Aの設定

### 無線機能の設定

1. 無線機能の設定を行うため、wireless(local)コマンドで無線設定モードに入ります。

       wireless

2. 各VAPで使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   ・WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal(local)）
   ・セキュリティーキー（key(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）

        security 1 mode wpa-personal
         key passphrase1
         versions wpa2 wpa3
        security 2 mode wpa-personal
         key passphrase2
         versions wpa2 wpa3
        security 17 mode wpa-personal
         key passphrase17

3. 各VAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   ・ネットワーク設定（network(local)）
   ・SSID（ssid(local)）
   ・SSID非公開（hide-ssid(local)）
   ・セキュリティー設定（security(local)）

        network 1
         ssid Network2
         hide-ssid
         security 1
        network 2
         ssid Management2
         hide-ssid
         security 2
        network 17
         ssid WDS-01
         security 17

4. 無線1/2に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   ap-profile local(local)コマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   WDSの詳細については「無線機能」/「WDS接続設定」をご覧ください。
   ・無線の有効化（enable(local)）
   ・Zero Wait DFS（zero-wait-dfs enable(local)）
   ・マルチキャスト送信レート（multicast-tx-rate(local)）
   ・VAPの設定（vap(local)） - 無線2のVAP 0（vap2.0）はWDS親機（wds parent）に設定

        ap-profile local
         radio 1
          enable
          multicast-tx-rate 11
          vap 0 network 1
          vap 1 network 2
         radio 2
          enable
          zero-wait-dfs enable
          multicast-tx-rate 6
          vap 0 network 17 wds parent

5. 無線2のチャンネルを固定します。
   ap local(local)コマンドでAP登録モードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   ・チャンネル固定（channel(local)）

        ap local
         radio 2
          channel 36

6. ここでいったん特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   これにより、各VAPインターフェース（vap1.0、vap1.1、vap2.0）が有効になります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

7. WDSで2種類のVLANタグ付きパケットを送受信するため、VLAN対応ブリッジ br0 上に802.1Q Ethernetサブインターフェースbr0.10（192.168.10.0/24セグメント用）とbr0.100（192.168.100.0/24セグメント用）を作成します。これにはencapsulation dot1qコマンドを使います。

       interface br0
        encapsulation dot1q 10
        encapsulation dot1q 100

8. vap1.0、vap1.1、vap2.0をVLAN対応ブリッジ br0 に割り当てます。これにはbridge-groupコマンドを使います。
   無線端末を接続するvap1.0とvap1.1にはそれぞれネイティブVLAN 10 と 100 を設定して、同VAP内のタグなしパケットが該当VLAN所属として扱われるようにします。
   一方、WDS用のvap2.0ではタグ付きパケットを送受信することにより、TQR-A、TQR-B間での複数VLANの通信を可能にします。

       interface vap1.0
        bridge-group 0 native vlan 10

       interface vap1.1
        bridge-group 0 native vlan 100

       interface vap2.0
        bridge-group 0

9. ここで再び特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

### ルーター機能の設定

10. br0上の802.1Qサブインターフェース br0.10 と br0.100 にそれぞれ別セグメントのIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
    IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

        interface br0.10
         ip address 192.168.10.1/24

        interface br0.100
         ip address 192.168.100.1/24

11. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
    PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

        interface eth1
         encapsulation ppp 0

12. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
    ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
    ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
    ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
    ・ユーザー名（ppp username）
    ・パスワード（ppp password）
    ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
    PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

        interface ppp0
         ppp ipcp dns request
         keepalive
         ip address negotiated
         ppp username user
         ppp password isppasswd
         ip tcp adjust-mss pmtu

13. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

        zone private
         network dhcp
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface br0
         network lan1
          ip subnet 192.168.10.0/24
         network lan2
          ip subnet 192.168.100.0/24

14. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address dynamic interface ppp0

15. ファイアウォールのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    DHCPパケットを表すカスタムアプリケーション「dhcp」を定義します。

        application dhcp
         protocol udp
         dport 67 to 68

16. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部でのDHCPによる通信を許可します
    ・rule 20 - 192.168.10.0/24セグメント配下の端末と本製品の間の通信を許可します
    ・rule 30 - 192.168.100.0/24セグメント配下の端末と本製品の間の通信を許可します
    ・rule 40 - 192.168.10.0/24セグメント配下の端末から外部への通信を許可します
    ・rule 50 - 192.168.100.0/24セグメント配下の端末から外部への通信を許可します
    ・rule 60 - 本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit dhcp from private.dhcp to private.dhcp
         rule 20 permit any from private.lan1 to private.lan1
         rule 30 permit any from private.lan2 to private.lan2
         rule 40 permit any from private.lan1 to public
         rule 50 permit any from private.lan2 to public
         rule 60 permit dns from public.wan.ppp0 to public
         protect

17. 内部ネットワークに接続されているすべての端末がダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

18. LAN側ネットワークに接続されているコンピューターのためにDHCPサーバー機能の設定を行います。
    DHCPサーバー機能の詳細は「IP付加機能」/「DHCPサーバー」をご覧ください。
    これには、ip dhcp poolコマンドでDHCPプールを作成し、以下の情報を設定します。
    ・サブネット（network）
    ・リースするIPアドレス（range）
    ・デフォルトゲートウェイ（default-router）
    ・DNSサーバーアドレス（dns-server）
    ・リース時間（lease）

        ip dhcp pool pool10
         network 192.168.10.0 255.255.255.0
         range 192.168.10.100 192.168.10.131
         dns-server 192.168.10.1
         default-router 192.168.10.1
         lease 0 2 0

        ip dhcp pool pool100
         network 192.168.100.0 255.255.255.0
         range 192.168.100.100 192.168.100.131
         dns-server 192.168.100.1
         default-router 192.168.100.1
         lease 0 2 0

19. DHCPサーバーを有効化します。これには、service dhcp-serverコマンドを使います。

        service dhcp-server

20. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

21. デフォルト経路をPPPインターフェースppp0に向けます。これにはip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0

22. 以上で設定は完了です。

        end

## TQR-Bの設定

### 無線機能の設定

1. 無線機能の設定を行うため、wireless(local)コマンドで無線設定モードに入ります。

       wireless

2. 各VAPで使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   ・WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal(local)）
   ・セキュリティーキー（key(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）

        security 1 mode wpa-personal
         key passphrase1
         versions wpa2 wpa3
        security 2 mode wpa-personal
         key passphrase2
         versions wpa2 wpa3
        security 17 mode wpa-personal
         key passphrase17

3. 各VAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   ・ネットワーク設定（network(local)）
   ・SSID（ssid(local)）
   ・SSID非公開（hide-ssid(local)）
   ・セキュリティー設定（security(local)）

        network 1
         ssid Network2
         hide-ssid
         security 1
        network 2
         ssid Management2
         hide-ssid
         security 2
        network 17
         ssid WDS-01
         security 17

4. 無線1/2に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   ap-profile local(local)コマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   WDSの詳細については「無線機能」/「WDS接続設定」をご覧ください。
   ・無線の有効化（enable(local)）
   ・Zero Wait DFS（zero-wait-dfs enable(local)）
   ・マルチキャスト送信レート（multicast-tx-rate(local)）
   ・VAPの設定（vap(local)） - 無線2のVAP 0（vap2.0）はWDS子機（wds child）に設定

        ap-profile local
         radio 1
          enable
          multicast-tx-rate 11
          vap 0 network 1
          vap 1 network 2
         radio 2
          enable
          zero-wait-dfs enable
          multicast-tx-rate 6
          vap 0 network 17 wds child

5. 無線2のチャンネルを固定します。
   ap local(local)コマンドでAP登録モードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   ・チャンネル固定（channel(local)）

        ap local
         radio 2
          channel 36

6. ここでいったん特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   これにより、各VAPインターフェース（vap1.0、vap1.1、vap2.0）が有効になります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

7. WDSで2種類のVLANタグ付きパケットを送受信するため、VLAN対応ブリッジ br0 上に802.1Q Ethernetサブインターフェースbr0.10（192.168.10.0/24セグメント用）とbr0.100（192.168.100.0/24セグメント用）を作成します。これにはencapsulation dot1qコマンドを使います。

       interface br0
        encapsulation dot1q 10
        encapsulation dot1q 100

8. vap1.0、vap1.1、vap2.0をVLAN対応ブリッジ br0 に割り当てます。これにはbridge-groupコマンドを使います。
   無線端末を接続するvap1.0とvap1.1にはそれぞれネイティブVLAN 10 と 100 を設定して、同VAP内のタグなしパケットが該当VLAN所属として扱われるようにします。
   一方、WDS用のvap2.0ではタグ付きパケットを送受信することにより、TQR-A、TQR-B間での複数VLANの通信を可能にします。

       interface vap1.0
        bridge-group 0 native vlan 10

       interface vap1.1
        bridge-group 0 native vlan 100

       interface vap2.0
        bridge-group 0

9. ここで再び特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

10. br0上の802.1Qサブインターフェース br0.100 に管理用のIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
    IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

        interface br0.100
         ip address 192.168.100.2/24

11. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5 ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## TQR-Aのコンフィグ

    !
    wireless
    !
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase1
      versions wpa2 wpa3
     security 2 mode wpa-personal
      key passphrase2
      versions wpa2 wpa3
     security 17 mode wpa-personal
      key passphrase17
    !
     network 1
      ssid Network2
      hide-ssid
      security 1
     network 2
      ssid Management2
      hide-ssid
      security 2
     network 17
      ssid WDS-01
      security 17
    !
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       multicast-tx-rate 11
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
      radio 2
       enable
       zero-wait-dfs enable
       multicast-tx-rate 6
       vap 0 network 17 wds parent
    !
     ap local
      radio 2
       channel 36
    !
    interface br0
     encapsulation dot1q 10
     encapsulation dot1q 100
    !
    interface vap1.0
     bridge-group 0 native vlan 10

    interface vap1.1
     bridge-group 0 native vlan 100

    interface vap2.0
     bridge-group 0
    !
    interface br0.10
     ip address 192.168.10.1/24

    interface br0.100
     ip address 192.168.100.1/24
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username user
     ppp password isppasswd
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    zone private
     network dhcp
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface br0
     network lan1
      ip subnet 192.168.10.0/24
     network lan2
      ip subnet 192.168.100.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application dhcp
     protocol udp
     dport 67 to 68
    !
    firewall
     rule 10 permit dhcp from private.dhcp to private.dhcp
     rule 20 permit any from private.lan1 to private.lan1
     rule 30 permit any from private.lan2 to private.lan2
     rule 40 permit any from private.lan1 to public
     rule 50 permit any from private.lan2 to public
     rule 60 permit dns from public.wan.ppp0 to public
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    ip dhcp pool pool10
     network 192.168.10.0 255.255.255.0
     range 192.168.10.100 192.168.10.131
     dns-server 192.168.10.1
     default-router 192.168.10.1
     lease 0 2 0

    ip dhcp pool pool100
     network 192.168.100.0 255.255.255.0
     range 192.168.100.100 192.168.100.131
     dns-server 192.168.100.1
     default-router 192.168.100.1
     lease 0 2 0
    !
    service dhcp-server
    !
    ip dns forwarding
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    !
    end

## TQR-Bのコンフィグ

    !
    wireless
    !
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase1
      versions wpa2 wpa3
     security 2 mode wpa-personal
      key passphrase2
      versions wpa2 wpa3
     security 17 mode wpa-personal
      key passphrase17
    !
     network 1
      ssid Network2
      hide-ssid
      security 1
     network 2
      ssid Management2
      hide-ssid
      security 2
     network 17
      ssid WDS-01
      security 17
    !
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       multicast-tx-rate 11
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
      radio 2
       enable
       zero-wait-dfs enable
       multicast-tx-rate 6
       vap 0 network 17 wds child
    !
     ap local
      radio 2
       channel 36
    !
    interface br0
     encapsulation dot1q 10
     encapsulation dot1q 100
    !
    interface vap1.0
     bridge-group 0 native vlan 10

    interface vap1.1
     bridge-group 0 native vlan 100

    interface vap2.0
     bridge-group 0
    !
    interface br0.100
     ip address 192.168.100.2/24
    !
    end

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B