[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# osu-providers server-uri

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# osu-providers server-uri TEXT`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no osu-providers server-uri`

OSUプロバイダーサーバーURI（Uniform Resource Identifier）を設定する。
no形式で実行すると設定を削除する。
初期設定は設定なし。

### パラメーター

`TEXT` | 最大長は255文字

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
    hs20(local) (Passpointモード)
        |
        +- osu-providers server-uri（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

osu status enable（Hotspot2.0モード）
osu ssid（Hotspot2.0モード）
osu-providers friendly-name lang name（Hotspot2.0モード）
osu-providers nai（Hotspot2.0モード）
osu-providers method-list（Hotspot2.0モード）
osu-providers service-desc lang desc（Hotspot2.0モード）
osu-providers icon lang file（Hotspot2.0モード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B