[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# aaa login fail-delay

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# aaa login fail-delay <1-10>`

`(config)# no aaa login fail-delay`

仮想端末からのログイン失敗時の遅延時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1秒。

### パラメーター

`<1-10>` | ログイン遅延時間（秒単位）。初期設定は1

### 使用例

■ ログイン失敗時の遅延時間を4秒に設定する

    awplus(config)# aaa login fail-delay 4 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- aaa login fail-delay（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

aaa authentication login（グローバルコンフィグモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B