[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# client-isolation-mode vap(local)

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] client-isolation-mode vap`

VAPでの無線クライアントの隔離機能を有効にする。有効にすると同一のVAPに接続している無線クライアント同士の通信ができなくなる。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 無線全体でクライアント隔離を有効にしたい場合は、該当無線でstation-isolation enable(local)コマンドを有効にする。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
    network(local) (無線設定モード)
        |
        +- client-isolation-mode vap(local)（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

station-isolation enable(local)（APプロファイル・無線モード）
show wireless network(local)（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B