[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# verify-radius-packet enable(local)

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線機能 / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# [no] verify-radius-packet enable`

キャプティブポータルの動作モード（mode(local)コマンド）が「外部RADIUS認証」または「外部ページリダイレクト」において、RADIUSパケットの検証を有効にする。有効にするとRADIUSサーバーから受信したRADIUS応答パケットの検証を行う。RADIUS応答パケットにMessage-Authenticator属性が含まれない場合は受け入れない。無効の場合は検証を行わずRADIUS応答パケットにMessage-Authenticator属性が含まれていなくても受け入れる。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### 使用例

    awplus(config-wireless-network)# captive-portal ↓
    awplus(config-wireless-network-cp)# verify-radius-packet enable ↓

### 注意・補足事項

■ ローカルRADIUSサーバーで認証を行っている環境で本機能を有効にする場合、ローカルRADIUSサーバーが動作している機器はファームウェアバージョン5.5.4-2.x以降をご使用ください。ファームウェアバージョン5.5.4-1.2以前のローカルRADIUSサーバーはMessage-Authenticator属性を含んだ応答ができないため、本機能を有効にするとMACベース認証やWeb認証ができなくなります。
■ 検証有効時は本製品が送信するRADIUS要求パケットにMessage-Authenticator属性を付与する。検証無効時は付与しない。

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
    captive-portal(local) (無線ネットワークモード)
        |
        +- verify-radius-packet enable(local)（キャプティブポータル設定モード）

### 関連コマンド

show wireless network(local)（非特権EXECモード）
mode(local)（キャプティブポータル設定モード）
radius auth group(local)（キャプティブポータル設定モード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B