[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# verify-radius-packet enable

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# [no] verify-radius-packet enable`

キャプティブポータルの動作モード（modeコマンド）が radius（外部RADIUS認証）または external-page-redirect（外部ページリダイレクト）の環境において、RADIUSサーバーから受信したRADIUSパケットの検証機能を有効にする。
no形式で実行した場合は検証機能を無効にする。
初期設定は無効。
RADIUSパケット検証機能とは、RADIUSパケット内のMessage-Authenticator属性の有無や内容をチェックすることにより、認証レスポンスの偽造による攻撃を防ぐ機能。
本機能の有効時には、Message-Authenticator属性を持たない、あるいは無効なMessage-Authenticator属性を持つAccess-Accept、Access-Challenge、Access-Rejectパケットをすべて破棄する。
そのため、本機能を有効にする場合は、RADIUSサーバー側もMessage-Authenticator属性に対応している製品を使用する必要がある。

### 使用例

    awplus(config-wireless-network)# captive-portal ↓
    awplus(config-wireless-network-cp)# verify-radius-packet enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.5-0.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

■ ローカルRADIUSサーバーで認証を行っている環境で本機能を有効にする場合、ローカルRADIUSサーバーが動作している機器はファームウェアバージョン5.5.4-2.x以降をご使用ください。ファームウェアバージョン5.5.4-1.2以前のローカルRADIUSサーバーはMessage-Authenticator属性を含んだ応答ができないため、本機能を有効にするとMACベース認証やWeb認証ができなくなります。

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
    captive-portal(local) (無線ネットワークモード)
        |
        +- verify-radius-packet enable（キャプティブポータル設定モード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）
mode（キャプティブポータル設定モード）
radius auth group（キャプティブポータル設定モード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B