[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# hs20(local)

モード: Passpointモード --> Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線機能 / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint)# [no] hs20`

対象無線ネットワークにおけるHotspot2.0の設定を行うため、Hotspot2.0モードに移動する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

### コマンドツリー

    passpoint (無線ネットワークモード)
    passpoint(local) (無線ネットワークモード)
        |
        +- hs20(local)（Passpointモード）
             |
             +- anqp-domain-id（Hotspot2.0モード）
             +- anqp-domain-id(local)（Hotspot2.0モード）
             +- conn-capability protocol port status（Hotspot2.0モード）
             +- conn-capability protocol port status(local)（Hotspot2.0モード）
             +- deauth-req-timeout（Hotspot2.0モード）
             +- deauth-req-timeout(local)（Hotspot2.0モード）
             +- dgaf enable（Hotspot2.0モード）
             +- dgaf enable(local)（Hotspot2.0モード）
             +- l2tif enable（Hotspot2.0モード）
             +- l2tif enable(local)（Hotspot2.0モード）
             +- operating-class（Hotspot2.0モード）
             +- operating-class(local)（Hotspot2.0モード）
             +- operator lang friendly-name（Hotspot2.0モード）
             +- operator lang friendly-name(local)（Hotspot2.0モード）
             +- osu ssid（Hotspot2.0モード）
             +- osu status enable（Hotspot2.0モード）
             +- osu-providers friendly-name lang name（Hotspot2.0モード）
             +- osu-providers icon lang file（Hotspot2.0モード）
             +- osu-providers method-list（Hotspot2.0モード）
             +- osu-providers nai（Hotspot2.0モード）
             +- osu-providers server-uri（Hotspot2.0モード）
             +- osu-providers service-desc lang desc（Hotspot2.0モード）
             +- wan-metrics downlink-load（Hotspot2.0モード）
             +- wan-metrics downlink-load(local)（Hotspot2.0モード）
             +- wan-metrics downlink-speed（Hotspot2.0モード）
             +- wan-metrics downlink-speed(local)（Hotspot2.0モード）
             +- wan-metrics info（Hotspot2.0モード）
             +- wan-metrics info(local)（Hotspot2.0モード）
             +- wan-metrics load-measure-duration（Hotspot2.0モード）
             +- wan-metrics load-measure-duration(local)（Hotspot2.0モード）
             +- wan-metrics uplink-load（Hotspot2.0モード）
             +- wan-metrics uplink-load(local)（Hotspot2.0モード）
             +- wan-metrics uplink-speed（Hotspot2.0モード）
             +- wan-metrics uplink-speed(local)（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

show wireless network(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B