[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# operating-class(local)

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線機能 / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# operating-class HEX`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no operating-class`

無線出力している無線情報のオペレーティングクラス識別番号を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

表 1
無線 | オペレーティングクラス（DEC） | 識別番号（HEX） | 概要
無線1（2.4GHz） | 81 | 51 | 2.4GHz：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
無線2（5GHz Low Band） | 115（w52） 118（w53） | 73（w52）76（w56） | 5GHz： 36,40,44,48,52,56,60,64
無線2（5GHz High Band） | 121 | 79 | 5GHz：100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144

### パラメーター

`HEX` | 識別番号（詳細は表1を参照）

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
    hs20(local) (Passpointモード)
        |
        +- operating-class(local)（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

passpoint(local)（無線ネットワークモード）
enable(local)（Passpointモード）
hs20(local)（Passpointモード）
show wireless network(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B