### 無線LANコントローラー（AWC対応）

概要 全体設定 セキュリティー設定 MACフィルター 無線ネットワーク設定 キャプティブポータル Passpoint AP共通設定（APプロファイル） SNMPエージェント AP個別設定（AP登録） WDS接続設定 タスク設定 運用機能

#### 概要

#### 全体設定

enable（無線LANコントローラーモード）
log transfer-endpoint（無線LANコントローラーモード）
management address（無線LANコントローラーモード）
neighbor-managed-ap-detection enable（無線LANコントローラーモード）
rogue-ap-detection enable（無線LANコントローラーモード）
show wireless（非特権EXECモード）
show wireless log transfer（非特権EXECモード）
trustpoint（無線LANコントローラーモード）
wireless（グローバルコンフィグモード）

#### セキュリティー設定

aes-key（WPAパーソナル設定モード）
aes-key（WPAエンタープライズ設定モード）
authentication（WEP設定モード）
bcast-key-refresh-interval（WPAパーソナル設定モード）
bcast-key-refresh-interval（WPAエンタープライズ設定モード）
bcast-key-refresh-interval（OSENモード）
beacon-protection enable（WPAパーソナル設定モード）
ciphers（WPAパーソナル設定モード）
ciphers（WPAエンタープライズ設定モード）
ciphers（OSENモード）
compatibility-mode enable（WPAパーソナル設定モード）
dynamic-vlan enable（WPAエンタープライズ設定モード）
dynamic-vlan enable（OSENモード）
fast-transition enable（WPAパーソナル設定モード）
fast-transition enable（WPAエンタープライズ設定モード）
index（WEP設定モード）
key（WEP設定モード）
key（WPAパーソナル設定モード）
length（WEP設定モード）
management-frame-protection enable（WPAパーソナル設定モード）
management-frame-protection enable（WPAエンタープライズ設定モード）
management-frame-protection enable（OSENモード）
mobility-domain（WPAパーソナル設定モード）
mobility-domain（WPAエンタープライズ設定モード）
over-the-ds enable（WPAパーソナル設定モード）
over-the-ds enable（WPAエンタープライズ設定モード）
pre-authentication enable（WPAエンタープライズ設定モード）
pre-authentication enable（OSENモード）
r0-key-lifetime（WPAパーソナル設定モード）
r0-key-lifetime（WPAエンタープライズ設定モード）
radio-resource-management enable（WPAパーソナル設定モード）
radio-resource-management enable（WPAエンタープライズ設定モード）
radius accounting group（WPAエンタープライズ設定モード）
radius authentication group（WPAエンタープライズ設定モード）
radius authentication group（OSENモード）
security mode enhanced-open（無線LANコントローラーモード）
security mode enhanced-open-transition-mode（無線LANコントローラーモード）
security mode osen（無線LANコントローラーモード）
security mode wep（無線LANコントローラーモード）
security mode wpa-enterprise（無線LANコントローラーモード）
security mode wpa-personal（無線LANコントローラーモード）
session-key-refresh-action（WPAエンタープライズ設定モード）
session-key-refresh-interval（WPAエンタープライズ設定モード）
show wireless security（非特権EXECモード）
type（WEP設定モード）
verify-radius-packet enable（WPAエンタープライズ設定モード）
versions（WPAパーソナル設定モード）
versions（WPAエンタープライズ設定モード）
versions（OSENモード）
wireless-network-management enable（WPAパーソナル設定モード）
wireless-network-management enable（WPAエンタープライズ設定モード）

#### MACフィルター

description（無線MACフィルターモード）
filter-entry（無線MACフィルターモード）
rule（無線MACフィルターモード）
show wireless wireless-mac-filter（非特権EXECモード）
wireless export wireless-mac-filter（特権EXECモード）
wireless import wireless-mac-filter（特権EXECモード）
wireless-mac-filter（無線LANコントローラーモード）

#### 無線ネットワーク設定

airtime-percentage（無線ネットワークモード）
association-advertisement enable（無線ネットワークモード）
atmf-application-proxy port enable（無線LANコントローラーモード）
band-steering（無線ネットワークモード）
bridge（無線ネットワークモード）
bss-trans-manage enable（無線ネットワークモード）
client-isolation-mode（無線ネットワークモード）
description（無線ネットワークモード）
dtim-period（無線ネットワークモード）
dup-auth-received（無線ネットワークモード）
emergency-mode（無線ネットワークモード）
hide-ssid（無線ネットワークモード）
inactivity-timer（無線ネットワークモード）
mac-auth critical-mode enable（無線ネットワークモード）
mac-auth dynamic-vlan enable（無線ネットワークモード）
mac-auth mode（無線ネットワークモード）
mac-auth password（無線ネットワークモード）
mac-auth radius auth group（無線ネットワークモード）
mac-auth radius verify-radius-packet enable（無線ネットワークモード）
mac-auth username（無線ネットワークモード）
multicast-to-unicast enable（無線ネットワークモード）
network（無線LANコントローラーモード）
proxy-arp enable（無線ネットワークモード）
proxy-arp-through enable（無線ネットワークモード）
security（無線ネットワークモード）
show wireless network（非特権EXECモード）
ssid（無線ネットワークモード）
vlan（無線ネットワークモード）
wireless-mac-filter-id（無線ネットワークモード）
wireless-trigger-id（無線ネットワークモード）

#### キャプティブポータル

captive-portal（無線ネットワークモード）
enable（キャプティブポータル設定モード）
external-page-url（キャプティブポータル設定モード）
mode（キャプティブポータル設定モード）
page-proxy-url（キャプティブポータル設定モード）
radius accounting enable（キャプティブポータル設定モード）
radius auth group（キャプティブポータル設定モード）
redirect-url（キャプティブポータル設定モード）
session-keep（キャプティブポータル設定モード）
session-timeout-action（キャプティブポータル設定モード）
session-timeout-interval（キャプティブポータル設定モード）
show wireless captive-portal network walled-garden（非特権EXECモード）
verify-radius-packet enable（キャプティブポータル設定モード）
walled-garden entry（キャプティブポータル設定モード）
walled-garden-dns-proxy enable（キャプティブポータル設定モード）

#### Passpoint

3gpp-info（802.11uモード）
additional-step-required enable（802.11uモード）
anqp-domain-id（Hotspot2.0モード）
anqp-element info-id（802.11uモード）
conn-capability protocol port status（Hotspot2.0モード）
deauth-req-timeout（Hotspot2.0モード）
dgaf enable（Hotspot2.0モード）
domain-name（802.11uモード）
dot11u（Passpointモード）
emergency-service-reachable enable（802.11uモード）
enable（Passpointモード）
gas-address-behavior（802.11uモード）
gas-comeback-delay（802.11uモード）
hessid（802.11uモード）
hs20（Passpointモード）
internet-access enable（802.11uモード）
ip-addr-type-availability（802.11uモード）
l2tif enable（Hotspot2.0モード）
nai-realm（802.11uモード）
network-auth-type（802.11uモード）
network-type（802.11uモード）
operating-class（Hotspot2.0モード）
operator lang friendly-name（Hotspot2.0モード）
osu ssid（Hotspot2.0モード）
osu status enable（Hotspot2.0モード）
osu-providers friendly-name lang name（Hotspot2.0モード）
osu-providers icon lang file（Hotspot2.0モード）
osu-providers method-list（Hotspot2.0モード）
osu-providers nai（Hotspot2.0モード）
osu-providers server-uri（Hotspot2.0モード）
osu-providers service-desc lang desc（Hotspot2.0モード）
passpoint（無線ネットワークモード）
qos-map-set（802.11uモード）
roaming-oi（802.11uモード）
unauth-emergency-service-access enable（802.11uモード）
venue group（802.11uモード）
venue name lang name（802.11uモード）
venue type（802.11uモード）
wan-metrics downlink-load（Hotspot2.0モード）
wan-metrics downlink-speed（Hotspot2.0モード）
wan-metrics info（Hotspot2.0モード）
wan-metrics load-measure-duration（Hotspot2.0モード）
wan-metrics uplink-load（Hotspot2.0モード）
wan-metrics uplink-speed（Hotspot2.0モード）

#### AP共通設定（APプロファイル）

airtime-fairness mode（APプロファイル・無線モード）
ap-profile（無線LANコントローラーモード）
bandwidth（APプロファイル・無線モード）
captive-portal virtual-ip（APプロファイルモード）
channels（APプロファイル・無線モード）
client enable（APプロファイル・Syslogモード）
description（APプロファイルモード）
enable（APプロファイル・無線モード）
hwtype（APプロファイルモード）
initialization-button enable（APプロファイルモード）
lacp enable（APプロファイルモード）
led enable（APプロファイルモード）
legacy-rates（APプロファイル・無線モード）
link-aggregation enable（APプロファイルモード）
max-clients（APプロファイル・無線モード）
mlo enable（APプロファイルモード）
mode（APプロファイル・無線モード）
mu-mimo enable（APプロファイル・無線モード）
multicast-tx-rate（APプロファイル・無線モード）
neighbor-ap-detection enable（APプロファイル・無線モード）
ntp designated-server（APプロファイルモード）
ntp designated-server enable（APプロファイルモード）
ntp designated-server period（APプロファイルモード）
ofdma enable（APプロファイル・無線モード）
outdoor（APプロファイルモード）
port-cascade enable（APプロファイルモード）
radio（APプロファイルモード）
rts-threshold（APプロファイル・無線モード）
server-address（APプロファイル・Syslogモード）
server-port（APプロファイル・Syslogモード）
severity（APプロファイル・Syslogモード）
show wireless ap capability hwtype（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
single-channel-scan duration（APプロファイル・無線モード）
single-channel-scan enable（APプロファイル・無線モード）
single-channel-scan interval（APプロファイル・無線モード）
single-channel-scan keep-data-time（APプロファイル・無線モード）
spatial-streams（APプロファイル・無線モード）
station-isolation enable（APプロファイル・無線モード）
store-usb enable（APプロファイル・Syslogモード）
syslog（APプロファイルモード）
usb-port enable（APプロファイルモード）
vap（APプロファイル・無線モード）
wireless-mac-filter（APプロファイルモード）
zero-wait-dfs enable（APプロファイル・無線モード）

#### SNMPエージェント

community read-only（APプロファイル・SNMPモード）
community trap（APプロファイル・SNMPモード）
enable（APプロファイル・SNMPモード）
enable trap（APプロファイル・SNMPモード）
permit host（APプロファイル・SNMPモード）
port（APプロファイル・SNMPモード）
snmp（APプロファイルモード）
trap host（APプロファイル・SNMPモード）
username password（APプロファイル・SNMPモード）
version（APプロファイル・SNMPモード）

#### AP個別設定（AP登録）

ap（無線LANコントローラーモード）
channel（AP登録・無線モード）
description（AP登録モード）
enable（AP登録モード）
force-disable（AP登録・無線モード）
ip-address（AP登録モード）
login username（AP登録モード）
mac-address（AP登録モード）
power（AP登録・無線モード）
profile（AP登録モード）
radio（AP登録モード）
second-channel（AP登録・無線モード）
show wireless ap（非特権EXECモード）

#### WDS接続設定

enable（WDS設定モード）
peer（WDS設定モード）
security（WDS設定モード）
show wireless wds（非特権EXECモード）
ssid（WDS設定モード）
wds（無線LANコントローラーモード）

#### タスク設定

day（タスク設定モード）
description（タスク設定モード）
enable（タスク設定モード）
show wireless task（非特権EXECモード）
task（無線LANコントローラーモード）
time（タスク設定モード）
type ap-configuration apply ap（タスク設定モード）
type download ap（タスク設定モード）
type power-channel ap（タスク設定モード）

#### 運用機能

description（無線トリガーモード）
show wireless ap clients（非特権EXECモード）
show wireless ap neighbors（非特権EXECモード）
show wireless ap power-channel（非特権EXECモード）
show wireless ap status（非特権EXECモード）
show wireless power-channel calculate（非特権EXECモード）
show wireless wireless-trigger（非特権EXECモード）
wireless ap-configuration apply ap（特権EXECモード）
wireless disassociate ap（特権EXECモード）
wireless download ap（特権EXECモード）
wireless emergency-mode（特権EXECモード）
wireless get-tech abort（特権EXECモード）
wireless get-tech ap（特権EXECモード）
wireless get-tech ap-profile（特権EXECモード）
wireless power-channel ap（特権EXECモード）
wireless reset ap（特権EXECモード）
wireless wireless-trigger（特権EXECモード）
wireless-trigger（無線LANコントローラーモード）