[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# session-timeout-interval(local)

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線機能 / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# session-timeout-interval <0-86400>`

`(config-wireless-network-cp)# no session-timeout-interval`

キャプティブポータルにおける無線クライアントのセッション有効期間（再認証間隔）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は3600秒。

### パラメーター

`<0-86400>` | セッション有効期間（秒）。0は無期限を示す。初期値は3600

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
    captive-portal(local) (無線ネットワークモード)
        |
        +- session-timeout-interval(local)（キャプティブポータル設定モード）

### 関連コマンド

show wireless network(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B