[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# get-before-submit

モード: DDNSアップデートメソッドモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config-ddns-update-method)# [no] get-before-submit`

対象ダイナミックDNS（DDNS）サービスにおいて、アドレス更新要求の送信前にパラメーターなしの通常のGETリクエストを送信するよう設定する。
no形式で実行した場合はこの動作を無効にする。
初期設定は無効。
本コマンドは次のようなDDNSサービスで使用することを想定したもの。

- アドレス更新要求をWebページ上のHTMLフォームから送信する必要がある
- アドレス更新要求の最終的な送信先が、サーバーからのリダイレクト要求によって決定される

本コマンドは状況に応じて下記のコマンドと併用すること。

- follow-redirectsコマンド - リダイレクトが必要な場合
- get-paramsコマンド - CSRFトークンなどHTMLフォーム内の特定inputフィールド値をアドレス更新要求時に返送する必要がある場合
- obey-formコマンド - HTMLフォームのaction属性にしたがってアドレス更新要求を送信する必要がある場合

> Note

> > 本コマンドによるGETリクエストで取得したクッキーはその後の更新要求時にも使用されます。

> Note

> > 本コマンドはアクセス先URLの仕様を事前に把握した上で設定してください。

### コマンドツリー

    ddns-update-method (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- get-before-submit（DDNSアップデートメソッドモード）

### 関連コマンド

get-params（DDNSアップデートメソッドモード）
follow-redirects（DDNSアップデートメソッドモード）
obey-form（DDNSアップデートメソッドモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B