[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# get-params

モード: DDNSアップデートメソッドモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config-ddns-update-method)# get-params PARAMS`

`(config-ddns-update-method)# no get-params`

対象ダイナミックDNS（DDNS）サービスにおいて、get-before-submitによるGETリクエストで取得したHTMLフォーム内から、指定した名前を持つinputフィールドの値を抽出し、アドレス更新要求の送信時に該当パラメーター（フィールド名=値）を付加して返送するよう設定する。
no形式で実行した場合はこの動作を無効にする。
初期設定は無効。

> Note

> > 本コマンドはアクセス先URLの仕様を事前に把握した上で設定してください。

### パラメーター

`PARAMS` | HTMLフォームから抽出するinputフィールド名（NAME属性値）。カンマ区切りで複数指定が可能

### 使用例

■ アドレス更新要求にあたり、最初にGETリクエストでHTMLフォームを取得し、その中に含まれるNAME属性が「session」および「csrf」のinputフィールド値を取得して、アドレス更新要求を送信するときにこれらのパラメーター値をいっしょに送り返すよう設定する。

    awplus(config)# ddns-update-method test ↓
    awplus(config-ddns-update-method)# get-before-submit  ↓
    awplus(config-ddns-update-method)# get-params session,csrf ↓

### コマンドツリー

    ddns-update-method (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- get-params（DDNSアップデートメソッドモード）

### 関連コマンド

get-before-submit（DDNSアップデートメソッドモード）
get-params（DDNSアップデートメソッドモード）
obey-form（DDNSアップデートメソッドモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B