[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless wireless-trigger

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

`> show wireless wireless-trigger [all|<1-8>]`

無線トリガーの情報を表示する。

### パラメーター

`all` | すべてのトリガーを対象とする（省略時動作）
`<1-8>` | 無線トリガーID。指定したトリガーだけを対象とする。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能

### 使用例

    awplus> show wireless wireless-trigger ↓
    Wireless Trigge ID 1:
     Description ................... Trigger 1
     Status ........................ Inactive
    Wireless Trigge ID 2:
     Description ................... Trigger 2
     Status ........................ Active
      Activated User ............... Admin
      Activated Time ............... 2020-12-28 12:11:34

### 関連コマンド

description（無線トリガーモード）
wireless-trigger（無線LANコントローラーモード）
wireless wireless-trigger（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B