[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# 無線LANコントローラー（AWC対応） / SNMPエージェント

SNMPエージェント機能を使用するために必要な設定の流れを説明します。

> Note

> > AT-TQ6602のバージョン7.0.0-1.1、7.0.0-1.3では、本機能は未サポートです。

> Note

> > SNMPエージェントのシステム管理責任者名および設置場所の設定はできません。設定が必要な場合はAPのWeb設定画面から設定してください。

SNMPエージェントの設定は、AP共通設定（APプロファイル）の一部として行います。
SNMPエージェントの作成・確認にかかわるコマンドは以下のとおりです。
SNMPエージェントの設定手順は以下の「設定手順」をご覧ください。

実施内容 | 初期設定 | コマンド
設定コマンド
SNMPエージェント設定の作成 | 未作成 | snmp（APプロファイルモード）
SNMPエージェントの有効・無効 | 無効 | enable（APプロファイル・SNMPモード）
バージョン | v1v2c | version（APプロファイル・SNMPモード）
ポート | 161 | port（APプロファイル・SNMPモード）
読み出し権限のコミュニティー名 | public | community read-only（APプロファイル・SNMPモード）
トラップのコミュニティー名 | public | community trap（APプロファイル・SNMPモード）
SNMPオペレーションを許可するホスト（FQDN）またはサブネットのIPアドレス | 未設定 | permit host（APプロファイル・SNMPモード）
トラップホストのホスト名（FQDN）またはIPアドレス | 未設定 | trap host（APプロファイル・SNMPモード）
ユーザー名、パスワード | 未設定 | username password（APプロファイル・SNMPモード）
トラップタイプ | 未設定 | enable trap（APプロファイル・SNMPモード）
確認コマンド
APプロファイル単位のSNMPエージェント状態表示 |  | show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

## 設定手順

### SNMPv1/v2c使用時の設定

ここでは、SNMPv1/v2cの設定方法について解説します。

1. snmpコマンドでSNMPエージェント機能設定モードに入ります。

       Controller(config-ap-profile)# snmp ↓

2. community read-onlyコマンドで読み取り専用のコミュニティー名「viewers」を指定します。

       Controller(config-ap-profile-snmp)# community read-only viewers ↓

3. community trapコマンドで通知メッセージを送信するコミュニティー名「viewers」を指定します。

       Controller(config-ap-profile-snmp)# community trap viewers ↓

4. trap hostコマンドで通知メッセージの送信先ホストを指定します。

       Controller(config-ap-profile-snmp)# trap host 192.168.1.10 ↓

5. enable trapコマンドで通知メッセージの種類を指定します。

       Controller(config-ap-profile)# enable trap auth coldstart link ↓

6. enableコマンドでSNMPエージェント機能の設定を有効にします。

       Controller(config-ap-profile)# enable ↓

すでにAPを管理している状態で本設定を追加した場合は、設定完了後に wireless ap-configuration apply apコマンドで設定適用を行ってください。

### SNMPv3使用時の設定

ここでは、SNMPv3 の設定方法について解説します。

> Note

> > AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-0.1以降、AT-TQ1402、AT-TQm1402ではバージョン6.0.1-2.1以降が必要です。

> Note

> > SNMPエンジンIDは無線AP自身で自動生成されます。

1. snmpコマンドでSNMPエージェント機能設定モードに入ります。

       Controller(config-ap-profile)# snmp ↓

2. versionコマンドでSNMPバージョンを指定します。

       Controller(config-ap-profile-snmp)# version v3 ↓

3. username passwordコマンドでSNMPv3用ユーザーを指定します。

       Controller(config-ap-profile-snmp)# username supervisor password mugomugo ↓

4. trap hostコマンドで通知メッセージの送信先ホストを指定します。

       Controller(config-ap-profile-snmp)# trap host 192.168.1.10 ↓

5. enable trapコマンドで通知メッセージの種類を指定します。

       Controller(config-ap-profile)# enable trap auth coldstart link ↓

6. enableコマンドでSNMPエージェント機能の設定を有効にします。

       Controller(config-ap-profile)# enable ↓

すでにAPを管理している状態で本設定を追加した場合は、設定完了後に wireless ap-configuration apply apコマンドで設定適用を行ってください。

## その他の設定

### 通知メッセージの種類

指定可能な通知メッセージ（トラップ）は以下のとおりです。

- coldstart
- link
- auth

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B