[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# move rule

モード: トラフィックコントロールモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-tc)# move rule <1-65535> to <1-65535>`

指定したQoSルールのルール番号を変更する。

### パラメーター

`<1-65535> to <1-65535>` | 変更前と変更後のルール番号。変更前のルール番号が存在しない場合、および、変更後のルール番号が他のルールによって使用されている場合はエラーになる

### 使用例

■ QoSルール「20」のルール番号を「10」に変更する。

    awplus(config-tc)# move rule 20 to 10 ↓

### コマンドツリー

    traffic-control (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- move rule（トラフィックコントロールモード）

### 関連コマンド

rule（トラフィックコントロールモード）
show traffic-control rule（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B