[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# single-channel-scan keep-data-time(local)

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# single-channel-scan keep-data-time <1800-7200>`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no single-channel-scan keep-data-time`

スキャン結果の保持時間を1800～7200秒の間で設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は3600秒。

### パラメーター

`<1800-7200>` | スキャン結果の保持時間

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
    radio(local) (APプロファイルモード)
        |
        +- single-channel-scan keep-data-time(local)（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

single-channel-scan duration(local)（APプロファイル・無線モード）
single-channel-scan interval(local)（APプロファイル・無線モード）
show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B