[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# multicast-tx-rate(local)

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# multicast-tx-rate {0|1|2|5.5|6|9|11|12|18|24|36|48}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no multicast-tx-rate`

マルチキャスト送信レートを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
無線1の初期値は11、無線2の初期値は6。
0を指定した場合は自動。

### パラメーター

`0|1|2|5.5|6|9|11|12|18|24|36|48` | マルチキャスト送信レート。2.4GHzは1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48（Mbps）、5GHzは6,12,24（Mbps）の中から指定が可能。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
    radio(local) (APプロファイルモード)
        |
        +- multicast-tx-rate(local)（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B