[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# length

モード: ラインモード
カテゴリー: 運用・管理 / 端末設定

`(config-line)# length <0-512>`

`(config-line)# no length`

対象端末（仮想端末）における1画面当たり表示行数（ログイン直後の設定値）を変更する。
no形式で実行した場合は、初期値に戻る。
1画面当たり表示行数は各種コマンドで設定できるが、優先順位は次のとおり。

1. 非特権EXECモードのterminal lengthコマンド
2. ラインモードのlengthコマンド

### パラメーター

`<0-512>` | 端末1画面当たりの表示行数。0を指定した場合は、画面単位での一時停止が行われなくなる。初期値は24

### 使用例

■ 仮想端末ポート0～7からログインした直後のページ当たり行数を60行に変更する。

    awplus(config)# line vty 0 7 ↓
    awplus(config-line)# length 60 ↓

■ 本コマンドの設定を確認するにはshow running-configコマンドを使う。

    awplus(config)# show running-config | begin line ↓

    ...skipping
    line vty 0 7
     length 60
    !
    end

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで設定するページ当たり行数は各端末からログインした直後の設定値。ログイン後にterminal lengthコマンドを実行すれば、該当ログインセッションでのみ別の値を使用することもできる。
■ 本コマンドで設定した1画面当たり表示行数は、dirコマンドの表示には影響しない。
■ 仮想端末における1画面当たり表示行数は、実際の仮想端末に表示できる行数より小さい値に設定すること。

### コマンドツリー

    line vty (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- length（ラインモード）

### 関連コマンド

terminal length（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B