[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# use-ipv4-for-ipv6-updates

モード: DDNSアップデートメソッドモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config-ddns-update-method)# [no] use-ipv4-for-ipv6-updates`

対象ダイナミックDNS（DDNS）サービスにおいて、IPv6アドレスの更新時にIPv4パケットを使うよう設定する。
no形式で実行した場合はこの動作を無効にする。
初期設定は無効（IPv6アドレスの更新にはIPv6パケットを使う）。

### 使用例

■ 対象DDNSサービスにおいて、IPv6アドレスの更新時にIPv4パケットを使うよう設定する。

    awplus(config-ddns-update-method)# use-ipv4-for-ipv6-updates ↓

■ 対象DDNSサービスにおいて、IPv6アドレスの更新にはIPv6パケットを使うよう設定する。

    awplus(config-ddns-update-method)# no use-ipv4-for-ipv6-updates ↓

### コマンドツリー

    ddns-update-method (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- use-ipv4-for-ipv6-updates（DDNSアップデートメソッドモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B