[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ap-profile

モード: 無線LANコントローラーモード --> APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless)# [no] ap-profile <1-65535>`

AP共通設定（APプロファイル）を編集するためのAPプロファイルモードに移動する。
このとき、指定したAPプロファイルがまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したAPプロファイルを削除する。

### パラメーター

`<1-65535>` | APプロファイル番号

### 注意・補足事項

■ 作成可能なAPプロファイルの最大数は256。
■ AP登録情報（profileコマンド）から参照されているAPプロファイルは削除できない。

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ap-profile（無線LANコントローラーモード）
             |
             +- captive-portal virtual-ip（APプロファイルモード）
             +- captive-portal virtual-ip(local)（APプロファイルモード）
             +- description（APプロファイルモード）
             +- description(local)（APプロファイルモード）
             +- hwtype（APプロファイルモード）
             +- initialization-button enable（APプロファイルモード）
             +- initialization-button enable(local)（APプロファイルモード）
             +- lacp enable（APプロファイルモード）
             +- led enable（APプロファイルモード）
             +- led enable(local)（APプロファイルモード）
             +- link-aggregation enable（APプロファイルモード）
             +- mlo enable（APプロファイルモード）
             +- ntp designated-server（APプロファイルモード）
             +- ntp designated-server enable（APプロファイルモード）
             +- ntp designated-server period（APプロファイルモード）
             +- outdoor（APプロファイルモード）
             +- outdoor(local)（APプロファイルモード）
             +- port-cascade enable（APプロファイルモード）
             +- radio（APプロファイルモード）
             +- radio(local)（APプロファイルモード）
             +- snmp（APプロファイルモード）
             +- syslog（APプロファイルモード）
             +- usb-port enable（APプロファイルモード）
             +- wireless-mac-filter（APプロファイルモード）
             +- wireless-mac-filter(local)（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

profile（AP登録モード）
show wireless ap（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B