[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ipv6 dhcp binding

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPv6サーバー

`# clear ipv6 dhcp binding {ipv6 X:X::X:X|duid DUID|all|pool NAME}`

DHCPv6クライアントに割り当てたIPv6アドレスの情報を消去する。

### パラメーター

`ipv6 X:X::X:X` | DHCPv6クライアントのIPv6アドレス。省略時はすべてのクライアントが対象となる
`duid DUID` | DHCPv6クライアントの識別子（DUID = DHCP Unique Identifier）
`all` | すべてのDHCPv6クライアント
`pool NAME` | DHCPv6プール名

### 使用例

■ すべてのクライアントのリース情報を削除する。

    awplus# clear ipv6 dhcp binding all ↓

### 関連コマンド

ipv6 dhcp server（インターフェースモード）
show ipv6 dhcp binding（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B