[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# class(htb)

モード: トラフィックコントロール・ポリシーモード --> トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-tc-policy)# class NAME cir RATE [pir RATE & bc <1-100000000> & be <1-100000000> & preference <0-7> & queue-length <2-65536> & set-dscp <0-63> & red-curve NAME & sub-class-policy SCHED]`

`(config-tc-policy)# class NAME`

`(config-tc-policy)# no class NAME`

対象QoSポリシーに第一階層クラスを追加する。
本コマンドは、policyコマンドで指定した第一階層クラス間のキュー制御方式がHTBの場合に使う。

- sub-class-policyパラメーターを指定した場合は、サブクラス（第二階層クラス）の設定を行うためのトラフィックコントロール・ポリシー・クラスモードに移行する。
- sub-class-policyパラメーターを指定しなかった場合はトラフィックコントロール・ポリシーモードのまま移動しない。

no形式で実行した場合は指定したクラスを削除する。この場合はトラフィックコントロール・ポリシーモードのまま移動しない。
なお、単に「class NAME」とした場合は、第二階層クラスの設定を行うためのトラフィックコントロール・ポリシー・クラスモードに移行する（指定したクラスがすでに存在しており、sub-class-policyが指定されていることが前提）。

### パラメーター

`NAME` | クラス名
`cir RATE` | 対象クラスの最小保証帯域（CIR）。単位として「kbit」（Kbps）、「mbit」（Mbps）、「gbit」（Gbps）のいずれかを指定すること。有効範囲は 1kbit ～ 100gbit
`pir RATE` | 対象クラスが使用可能な最大帯域（PIR）。単位として「kbit」（Kbps）、「mbit」（Mbps）、「gbit」（Gbps）のいずれかを指定すること。有効範囲は 1kbit ～ 100gbit。省略時はCIRと同じになる
`bc <1-100000000>` | 最小保証帯域（CIR）に対する許容バーストサイズ。単位はByte。未指定時はCIR、PIRに応じてMTUよりも大きい適切な値が割り当てられる
`be <1-100000000>` | 最大帯域（PIR）に対する許容バーストサイズ。単位はByte。未指定時はCIR、PIRに応じてMTUよりも大きい適切な値が割り当てられる
`preference <0-7>` | 対象クラスの余剰帯域割り当て優先度。7がもっとも高く、0がもっとも低い。省略時は7
`queue-length <2-65536>` | 末端クラスの最大キュー長（パケット数）。中間クラス（sub-class-policyを指定したクラス）では指定できない。初期値は1000
`set-dscp <0-63>` | 末端クラスでパケットにセットするDSCP値。中間クラス（sub-class-policyを指定したクラス）では指定できない。初期状態では未設定
`red-curve NAME` | 末端クラス内の各フローに適用するREDカーブテンプレート（red-curveコマンド）。中間クラス（sub-class-policyを指定したクラス）では指定できない。初期状態では未設定
`sub-class-policy SCHED` | 配下にサブクラス（第二階層クラス）を作成する場合に指定する。本パラメーターを指定した場合、本クラスは中間クラスとなり、第二階層クラスの設定を行うためのトラフィックコントロール・ポリシー・クラスモードに移行する。`SCHED`は第二階層クラス間のキュー制御方式。第一階層キュー間の制御方式がHTBのときはHTBしか選択できない。
| `htb` | HTB（階層型トークンバケット）

### 使用例

■ 第一階層クラス間でHTBを使うQoSポリシー「qos-htb」配下に第一階層クラス「c01」を作成する。

    awplus(config-tc)# policy qos-htb htb ↓
    awplus(config-tc-policy)# class c01 cir 100mbit pir 150mbit bc 10000 preference 6 ↓

### 注意・補足事項

■ red-curveパラメーターで指定したREDカーブテンプレートは、末端クラス内のフロー単位で適用される。

### コマンドツリー

    policy (トラフィックコントロールモード)
        |
        +- class(htb)（トラフィックコントロール・ポリシーモード）
             |
             +- sub-class(htb)（トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード）
             +- sub-class(priority)（トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード）
             +- sub-class(wrr)（トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード）

### 関連コマンド

red-curve（トラフィックコントロールモード）
show traffic-control policy（特権EXECモード）
show traffic-control red-curve（特権EXECモード）
sub-class(htb)（トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B