[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel ttl

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / トンネルインターフェース

`(config-if)# tunnel ttl <1-255>`

`(config-if)# no tunnel ttl`

対象トンネルインターフェースから送信するデリバリー（外側）パケットのヘッダーにセットするTTL/Hop Limit値を指定する。
no形式で実行した場合はTTL値を未設定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態は未設定。
本コマンド未設定時は、ペイロード（内側）ヘッダーのTTL/Hop Limit値をデリバリーヘッダーのTTL/Hop Limitフィールドにコピーする。

### パラメーター

`<1-255>` | デリバリーヘッダーのTTL/Hop Limitフィールド値

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel0において、デリバリーヘッダーのTTL/Hop Limitフィールドに255をセットするよう設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel ttl 255 ↓

■ トンネルインターフェースtunnel0において、デリバリーヘッダーのTTL/Hop Limit値を未設定に戻す。この場合、ペイロードヘッダーのTTL/Hop Limit値がデリバリーヘッダーにコピーされる。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# no tunnel ttl ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはGREおよびIPv6トンネルインターフェースでのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel ttl（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
tunnel mode gre（インターフェースモード）
tunnel mode ipv6（インターフェースモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B