[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ds-lite upstream-interface

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6 / DS-Lite

`(config)# ds-lite upstream-interface IFNAME`

`(config)# no ds-lite upstream-interface`

DS-Lite（Dual-Stack Lite）機能において、ISP側ルーター（AFTR）とのトンネル通信に用いるIPv6アドレスを持つIPv6インターフェース（上流インターフェース）を指定する。
no形式で実行した場合は上流インターフェースの指定を削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`IFNAME` | IPv6インターフェース名

### 使用例

■ DS-Liteの上流インターフェースとしてvap1.0を使用するよう設定する。

    awplus(config)# ds-lite upstream-interface vap1.0 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ds-lite upstream-interface（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ds-lite adjust-mss（グローバルコンフィグモード）
ds-lite default-route distance（グローバルコンフィグモード）
ds-lite enable（グローバルコンフィグモード）
ds-lite mtu（グローバルコンフィグモード）
ds-lite static-aftr-name（グローバルコンフィグモード）
ds-lite upstream-interface（グローバルコンフィグモード）
show ds-lite（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B