[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf-application-proxy port enable

モード: 無線LANコントローラーモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless)# atmf-application-proxy port enable [<1-65535>]`

`(config-wireless)# no atmf-application-proxy port enable`

AMF-SECurityコントローラーから情報を取得するためのポートを有効にする。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### パラメーター

`<1-65535>` | ポート番号。指定しない場合は5443

### 使用例

    awplus(config-wireless)# atmf-application-proxy port enable 5000 ↓
    % The new atmf application proxy port settings apply after wireless controller restart

### 注意・補足事項

■ 本設定の適用には、無線LANコントローラーを再起動する必要がある。本設定を行った後、enableコマンド（無線LANコントローラーモード）で無線LANコントローラーを無効にし、再度有効にする。なお、無線APを管理中に無線LANコントローラーを無効にすると、管理下APが管理から離脱するため注意すること。

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- atmf-application-proxy port enable（無線LANコントローラーモード）

### 関連コマンド

enable（無線LANコントローラーモード）
show wireless（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B