[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# lldp tlv-select

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config-if)# [no] lldp tlv-select TLVTYPES`

指定した情報要素（TLV）を対象EthernetインターフェースからLLDPで送信するよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定した情報要素を送信しないよう設定する。
初期設定では、規格上必須とされる3つの情報要素（シャーシ識別子、ポート識別子、情報の有効期間）だけを送信し、オプションの情報要素は送信しない。

### パラメーター

`TLVTYPES` | オプション情報要素の種類。下記から選択する。スペース区切りで複数指定が可能
| `port-description` | 対象ポートの説明文字列（Port Description TLV）。内容はMIB-IIのifDescrと同じ。インターフェースモードのdescriptionコマンドで設定可能
| `system-name` | システム名（System Name TLV）
| `system-description` | システムの説明文字列（System Description TLV）。内容はMIB-IIのsysDescrと同じ
| `system-capabilities` | システムの能力リスト（System Capabilities TLV）。ルーター、ブリッジなど、どんな機能を持つ機器であるかを示す
| `management-address` | 対象ポートの管理用アドレス（Management Address TLV）。lldp management-addressコマンドで設定可能
| `port-vlan` | 対象ポートが所属するタグなしVLAN（Port VLAN ID TLV）
| `port-and-protocol-vlans` | 対象ポートが所属するプロトコルVLANのリスト（Port And Protocol VLAN ID TLV）
| `vlan-names` | 対象ポートが所属するすべてのVLAN（VLAN名とVLAN ID）のリスト（VLAN Name TLV）
| `protocol-ids` | 対象ポートがサポートするプロトコル（プロトコル番号）のリスト（Protocol Identity TLV）
| `mac-phy-config` | 対象ポートにおけるオートネゴシエーションの状態、実際の通信速度・デュプレックスモードなど（MAC/PHY Configuration/Status TLV）。lldp med-tlv-selectコマンドでcapabilitiesオプション（LLDP-MED Capabilities TLV）を有効にしているときは、本オプションが有効化されていなくてもMAC/PHY Configuration/Status TLVが自動的に有効化される
| `power-management` | 対象ポートのPoE情報（Power Via MDI TLV）
| `link-aggregation` | 対象ポートのリンクアグリゲーション情報（Link Aggregation TLV）
| `max-frame-size` | 対象ポートがサポートする最大Ethernetフレームサイズ（Maximum Frame Size TLV）
| `all` | 上記すべてのオプション情報要素

### 使用例

■ eth1に対して、サポートするすべての情報要素をLLDPで送信するよう設定する。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# lldp tlv-select all ↓

### 注意・補足事項

■ LLDPパケットの送信が有効なEthernetインターフェースでは、本コマンドの設定にかかわらず、次に示す必須の情報要素はつねに送信される。

Chassis ID TLV | シャーシ識別子。情報を送信する機器本体の識別子
Port ID TLV | ポート識別子。情報を送信するポートの識別子
Time To Live TLV | 送信する情報の有効期間

■ 本コマンドでは複数の情報要素を指定できるが、指定順序は意味を持たない（LLDPパケットには、規格によって定められた順序で情報要素が格納されるため）。
■ 「TLV」は「Type Length Value」の略。LLDPの情報要素が、種類（Type）、長さ（Length）、内容（Value）の3つのフィールドで構成されているため、こう呼ばれる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- lldp tlv-select（インターフェースモード）

### 関連コマンド

description（インターフェースモード）
snmp-server system-name（グローバルコンフィグモード）
lldp management-address（インターフェースモード）
lldp med-tlv-select（インターフェースモード）
lldp transmit（インターフェースモード）
show lldp interface（非特権EXECモード）
show lldp local-info interface（非特権EXECモード）
show lldp statistics（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B