[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ciphers(local)

モード: WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線機能 / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# ciphers {ccmp & tkip & gcmp}`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no ciphers`

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）で使用する暗号プロトコルを指定する（複数指定可）。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はccmp。

表 1
WPAバージョン | 暗号プロトコル
WPA and WPA2 | ccmp & tkip
WPA2 | ccmp
WPA3 | gcmp & ccmp

> Note

> > WPA2 and WPA3は未サポート

### パラメーター

`ccmp` | CCMP（AES）。米国商務省の承認した標準技術を用いた暗号化を行う。強力なアルゴリズムを持つ
`tkip` | TKIP。WEPと同様にRC4で暗号化するが、暗号キーは無線クライアントごとに異なったものが使われ、一定回数使用すると新たなものに変更される
`gcmp` | GCMP。CCMPより強固なアルゴリズムを持つ

### 注意・補足事項

■ WPA規格では、TKIPは必須項目で、CCMP（AES）はオプション項目。一方、WPA2規格では、TKIPはオプション項目であるのに対し、CCMP（AES）は必須項目。ただし、2014年1月からWi-Fi規定上、無線セキュリティ設定でWPA2を使用しない（WPAのみを使用する）こと、および、暗号化方式としてCCMP（AES）を使用しない（TKIPのみを使用する）ことはできなくなっている。
■ Wi-Fi規定上、WPAバージョンにWPA2のみを使用する場合、CCMPのみを指定し、TKIPは指定しないこと。また、WPAバージョンにWPAとWPA2を使用する場合、CCMP&TKIPを指定すること。

### コマンドツリー

    security mode wpa-enterprise (無線LANコントローラーモード)
    security mode wpa-enterprise(local) (無線設定モード)
        |
        +- ciphers(local)（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

show wireless security(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B