[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# task

モード: 無線LANコントローラーモード --> タスク設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / タスク設定

`(config-wireless)# [no] task <1-65535>`

スケジュールタスクの設定を編集するためのタスク設定モードに移動する。
このとき、指定したタスク設定がまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したタスク設定を削除する。
タスクが実際に実行されるためには、本コマンドを実行してタスク設定モードに入った後、最低限下記の設定を行う必要がある。

- 実行するオペレーションの指定（デフォルト未設定）
  → type ap-configuration apply ap（APへの設定適用）、type download ap（APファームウェア更新）、type power-channel ap（AWC計算・AWC計算結果適用）のいずれかを実行
- 実行時刻の指定（デフォルト未設定）
  → timeコマンド
  ※デフォルトでは毎日（every-day）指定した時刻に実行されるが、特定の日、あるいは、曜日にだけ実行させたいときはdayコマンドで実行日の設定を変更。
- タスクの有効化（デフォルト無効）
  → enableコマンド

> Note

> > Web GUIによって作成されたAWC計算適用タスク（type power-channel apのapply）にはタスク設定番号「1000」が、AWC計算タスク（type power-channel apのcalculate）には「1001」が自動的に割り当てられますが、これらのタスク設定をCLIから変更しないでください。

### パラメーター

`<1-65535>` | タスク設定番号

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- task（無線LANコントローラーモード）
             |
             +- day（タスク設定モード）
             +- description（タスク設定モード）
             +- enable（タスク設定モード）
             +- time（タスク設定モード）
             +- type ap-configuration apply ap（タスク設定モード）
             +- type download ap（タスク設定モード）
             +- type power-channel ap（タスク設定モード）

### 関連コマンド

show wireless task（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B