[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel softwire

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / MAP-E

`(config-if)# tunnel softwire NAME`

`(config-if)# no tunnel softwire`

対象トンネルインターフェース（LW4o6またはMAP-E）で使用するソフトワイヤー設定を指定する。
no形式で実行した場合はソフトワイヤー設定を未指定に戻す。
初期状態では未指定。
トンネルインターフェースの動作モードをLW4o6かMAP-Eに設定したら、必ず本コマンドでソフトワイヤー設定を指定すること。

### パラメーター

`NAME` | ソフトワイヤー設定名

### 使用例

■ 対象LW4o6トンネルインターフェースでソフトワイヤー設定「LW」を指定する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode lw4o6 ↓
    awplus(config-if)# tunnel softwire  LW ↓

■ 対象MAP-Eトンネルインターフェースでソフトワイヤー設定「V6P」を指定する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode map-e ↓
    awplus(config-if)# tunnel softwire  V6P ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel softwire（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip address（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
show softwire-configuration（特権EXECモード）
softwire-configuration（グローバルコンフィグモード）
tunnel mode lw4o6（インターフェースモード）
tunnel mode map-e（インターフェースモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B