[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# follow-redirects

モード: DDNSアップデートメソッドモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config-ddns-update-method)# [no] follow-redirects`

対象ダイナミックDNS（DDNS）サービスにおいて、get-before-submitによるGETリクエスト時、およびアドレス更新要求の送信時にサーバーからリダイレクト要求を受信した場合、その指示にしたがうよう設定する。
no形式で実行した場合はこの動作を無効にする。
初期設定は無効。
本コマンド無効時は、サーバーからリダイレクト要求を受信した場合、アドレス更新失敗（エラー）となる。

> Note

> > 本コマンドはアクセス先URLの仕様を事前に把握した上で設定してください。

### コマンドツリー

    ddns-update-method (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- follow-redirects（DDNSアップデートメソッドモード）

### 関連コマンド

get-before-submit（DDNSアップデートメソッドモード）
get-params（DDNSアップデートメソッドモード）
obey-form（DDNSアップデートメソッドモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B