[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless-mac-filter(local)

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# wireless-mac-filter TYPE <1-65535>`

`(config-wireless-ap-prof)# no wireless-mac-filter`

MACフィルター（MACアドレスリスト）とそのフィルタータイプ（ホワイトリストかブラックリスト）を指定する。
no形式で実行した場合は、MACフィルターの指定を解除する（MACフィルターを使用しない設定にする）。
APプロファイルの初期設定ではMACフィルターは指定されていない。

### パラメーター

`TYPE :=` | `{permit|deny}`
| MACフィルターの利用方法（フィルタータイプ）。以下から選択する
| `permit` | ホワイトリスト（許可リスト）。リストに含まれるMACアドレスだけを許可し、他は拒否する（デフォルト拒否）
| `deny` | ブラックリスト（拒否リスト）。リストに含まれるMACアドレスだけを拒否し、他は許可する（デフォルト許可）
`<1-65535>` | MACフィルター番号

### 使用例

■ MACフィルター「1」をブラックリストとして使用できるよう設定する。

    awplus(config-wireless)# ap-profile local ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof)# wireless-mac-filter deny 1 ↓

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
    ap-profile local(local) (無線設定モード)
        |
        +- wireless-mac-filter(local)（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

wireless-mac-filter(local)（無線設定モード）
wireless-mac-filter-id(local)（無線ネットワークモード）
show wireless wireless-mac-filter(local)（非特権EXECモード）
wireless export wireless-mac-filter(local)（特権EXECモード）
wireless import wireless-mac-filter(local)（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B