[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# IPv6 / IPv6トンネル

IPv6トンネルインターフェースは、IPv6ネットワーク経由で他のプロトコルパケットを転送するための仮想インターフェースです。
本製品では、IPv6専用のアクセス網経由でIPv4インターネットへの接続を可能にし、IPv4・IPv6のデュアルスタック環境を構築するための仕組みとして、IPv4 over IPv6トンネルの固定設定をサポートしています。

本製品のIPv6トンネルインターフェースの基本仕様は以下のとおりです。

- デリバリー（外側）プロトコル：IPv6
  IPv6ネットワーク上にIPv6トンネルを構築可能
- ペイロード（内側）プロトコル：IPv4
  - トンネルインターフェースにIPv4アドレスを割り当てることで、IPv4インターフェースとしてIPv4パケットのルーティングが可能

> Note

> > IPv6トンネルインターフェースは、IPsecによる保護（tunnel protection ipsecコマンド）には対応していません。

## 基本設定

IPv4 over IPv6トンネルの固定設定は、IPv6インターネットへの接続が確立していることを前提としています。あらかじめご利用のISPに応じたIPv6インターネット接続設定を行っておいてください。
本製品と事業者側ルーター（BR）の間に固定的なIPv4 over IPv6トンネルを構築し、IPv6ネットワーク経由でIPv4インターネットに接続するには、次の手順にしたがいます。

1. トンネルインターフェースtunnel0を作成します。これにはinterfaceコマンドを使います。

       awplus(config)# interface tunnel0 ↓

2. トンネリング方式としてipv6を指定します。これには、tunnel mode ipv6コマンドを使います。

       awplus(config-if)# tunnel mode ipv6 ↓

3. トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点・終点アドレス（本製品とBRのIPv6アドレス）を指定します。これには、tunnel source / tunnel destinationコマンドを使います。
   ここでは、本製品のアドレスとしてはvap1.0に割り当てられたIPv6アドレスを、BRのアドレスは事業者から通知されたアドレス「2001:db8:2:2::2」を使用するものとします。

       awplus(config-if)# tunnel source vap1.0 ↓
       awplus(config-if)# tunnel destination 2001:db8:2:2::2 ↓

4. トンネルインターフェースtunnel0にIPv4アドレスを設定して、同インターフェースでIPv4パケットのルーティングが行われるようにします。これには、ip addressコマンドを使います。
   ここでは、事業者からIPv4アドレス192.168.254.1/32が割り当てられているものとします。

       awplus(config-if)# ip address 192.168.254.1/32 ↓

5. トンネルインターフェースtunnel0経由でIPv4インターネットに到達できるよう、IPv4のデフォルト経路を設定します。これには、ip routeコマンドを使います。

       awplus(config-if)# exit ↓
       awplus(config)# ip route 0.0.0.0/0 tunnel0 ↓

なお、IPv6接続やNATの設定などを含めたIPv4 over IPv6トンネルルーターの全体設定については、下記設定例をご覧ください。

- WPA2/WPA3パーソナルを使用した無線ネットワーク設定と”v6プラス” 固定IPサービスを利用したインターネット接続設定
- ”v6プラス” 固定IPサービスによるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話契約あり）
- 朝日ネット”v6 コネクト”（固定IP）によるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話契約なし）
- ”クロスパス（Xpass）”固定IP1サービスによるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話契約なし）

※ ”v6プラス” は、株式会社JPIXの登録商標（または商標）です。

## IPv4 over IPv6トンネルの動作

前述したIPv4 over IPv6トンネルの設定を行うことにより、本製品は事業者側ルーター（BR = Border Relay）との間にIPv4 over IPv6トンネル（tunnel0）を構築し、事業者から割り当てられたIPv4アドレスを同トンネルインターフェースに設定します。
本製品のLAN側ホストから外部に向けたIPv4パケットは、別途設定した本製品のNAT機能によって始点アドレスがトンネルインターフェースに設定したグローバルIPv4アドレスに変換されたのち、IPv4 over IPv6トンネルを通って事業者側ルーター（BR）に届き、そこからIPv4インターネットに転送されます。

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B