[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel 4to6-mapping

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / NAT46・NAT64

`(config-if)# tunnel 4to6-mapping NAME`

`(config-if)# no tunnel 4to6-mapping`

対象NAT46トンネルインターフェースで使用するNAT46マッピングインスタンスを指定する。
no形式で実行した場合はNAT46マッピングインスタンスを未指定に戻す。
初期状態では未指定。
トンネルインターフェースの動作モードをNAT46に設定したら、必ず本コマンドでNAT46マッピングインスタンスを指定すること。

> Note

> > 「NAT46マッピング」、「NAT46マッピングインスタンス」、「NAT46トンネルインターフェース」は名称に含まれる「NAT46」機能だけでなく「NAT64」機能でも使用します。
> > 4to6-mapping、show 4to6-mapping、tunnel 4to6-mapping、tunnel mode map4to6などのコマンドについても同様です。
> > 「NAT46」、「NAT64」両機能での使い分けについては、「IPv6」/「NAT46・NAT64」の具体的な設定例をご参照ください。

### パラメーター

`NAME` | NAT46マッピングインスタンス名

### 使用例

■ NAT46トンネルインターフェースtunnel0において、NAT46マッピングインスタンス「test」を使用するよう設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode map4to6 ↓
    awplus(config-if)# tunnel 4to6-mapping test ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel 4to6-mapping（インターフェースモード）

### 関連コマンド

4to6-mapping（グローバルコンフィグモード）
ip address（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
tunnel mode map4to6（インターフェースモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B