[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# multicast-to-unicast enable(local)

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] multicast-to-unicast enable`

マルチキャスト/ブロードキャストデータをユニキャストデータに変換する機能を有効にする。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### 使用例

    awplus(config-wireless)# network 1 ↓
    awplus(config-wireless-network)# multicast-to-unicast enable ↓

### 注意・補足事項

■ ダイナミックVLAN有効VAPにおいて、IPv6のRouter AdvertisementのIP自動設定を有効にしたIPv6通信を利用する場合は、本コマンドを有効にする。
■ 各VAPでサポート可能な無線クライアントは200台まで。
■ 本機能はWDSとの併用は未サポート。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
    network(local) (無線設定モード)
        |
        +- multicast-to-unicast enable(local)（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B