[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# over-the-ds enable(local)

モード: WPAパーソナル設定モード
カテゴリー: 無線機能 / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# [no] over-the-ds enable`

高速ローミングの設定において、分散システム（DS）を介した認証要求を有効にする。
no形式で実行した場合は、分散システム（DS）を介した認証要求を無効にする。
初期設定は無効。
有効時、無線クライアントは、現在接続している無線APを介して移行先の無線APへ認証要求を行う（Over The DS）。
無効時、無線クライアントは、無線を介して直接移行先の無線APへ認証要求を行う（Over The Air）。

### コマンドツリー

    security mode wpa-personal (無線LANコントローラーモード)
    security mode wpa-personal(local) (無線設定モード)
        |
        +- over-the-ds enable(local)（WPAパーソナル設定モード）

### 関連コマンド

aes-key(local)（WPAパーソナル設定モード）
fast-transition enable(local)（WPAパーソナル設定モード）
mobility-domain(local)（WPAパーソナル設定モード）
r0-key-lifetime(local)（WPAパーソナル設定モード）
radio-resource-management enable(local)（WPAパーソナル設定モード）
wireless-network-management enable(local)（WPAパーソナル設定モード）
show wireless security(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B