[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show atmf authorization current

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# show atmf authorization current [area NAME & node NAME]`

AMFセキュアモード（atmf secure-mode）における認証済みノードの情報を表示する。
セキュアモード無効時はエラーとなる。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`area NAME` | AMFエリア名
`node NAME` | AMFノード名

### 使用例

■ 認証済みノードの一覧を表示する。

    SBx81a# show atmf authorization current ↓

      A Authorized Nodes:
      Node Name             Signer                Expires
    ------------------------------------------------------------------------------
      SBx81a                SBx81a                4 Mar 2017
      FSW241                SBx81a                4 Mar 2017
      FSW242                SBx81a                4 Mar 2017

### 関連コマンド

atmf authorize（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B