[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf authorize

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# atmf authorize {NODENAME [area NAME]|all-pending}`

`# no atmf authorize NODENAME [area NAME]`

AMFセキュアモード（atmf secure-mode）において、指定したAMFノードを認証する。
no形式で実行した場合は指定したAMFノードの認証を解除または拒否する。
本コマンドはマスターとコントローラー（AMFセキュアモードではマスター兼任が必須）でのみ有効。
認証済みノードはshow atmf authorization currentコマンドで、認証を要求しているノードはshow atmf authorization pendingコマンドで確認可能。

### パラメーター

`NODENAME` | AMFノード名
`area NAME` | AMFエリア名。コントローラーからローカルマスターを認証するときにローカルマスターの所属エリア名を指定する
`all-pending` | 現在認証を要求しているすべてのノード（show atmf authorization pendingで確認可能）を認証するときに指定する

### 使用例

■ AMFノードFSW234を認証する。

    SBx81a# atmf authorize FSW234 ↓

■ AMFノードFSW234の認証を解除または拒否する。

    SBx81a# no atmf authorize FSW234 ↓

■ 認証要求中の全ノードを認証する。

    SBx81a# atmf authorize all-pending ↓

### 関連コマンド

atmf authorize provision（特権EXECモード）
atmf secure-mode certificate expire（特権EXECモード）
atmf secure-mode certificate expiry（グローバルコンフィグモード）
atmf secure-mode certificate renew（特権EXECモード）
show atmf authorization current（特権EXECモード）
show atmf authorization pending（特権EXECモード）
show atmf secure-mode（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B