[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ppp ipcp dns

モード: インターフェースモード
カテゴリー: PPP / 一般設定

`(config-if)# ppp ipcp dns {request|required|reject}`

`(config-if)# no ppp ipcp dns`

対象PPPインターフェースにおいて、IPCPネゴシエーションで接続相手からDNSサーバーアドレスを取得するかどうかを設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はPPPインターフェースの下位インターフェースによって下記のとおり異なる。

- Ethernetインターフェース（ethX）、ブリッジインターフェース（brX）上に作成したPPPインターフェースではreject

### パラメーター

`request` | 接続相手にDNSサーバーアドレスを要求し、DNSサーバーアドレスを受け取った場合はそれを使用する
`required` | 接続相手にDNSサーバーアドレスを要求し、DNSサーバーアドレスを取得できなかった場合はPPP接続を切断する
`reject` | 接続相手にDNSサーバーアドレスを要求しない。また、接続相手からDNSサーバーアドレスを受け取ってもそれを使用しない。Ethernetインターフェース、ブリッジインターフェース上に作成したPPPインターフェースの初期設定

### 使用例

■ ppp0インターフェースにおいて、接続相手にDNSサーバーアドレスを要求するよう設定する。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# ppp ipcp dns request ↓

■ ppp0インターフェースにおいて、接続相手にDNSサーバーアドレスを要求し、取得できなかった場合はPPP接続を切断するよう設定する。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# ppp ipcp dns required ↓

■ ppp0インターフェースにおいて、接続相手からDNSサーバーアドレスを取得しないよう設定する。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# ppp ipcp dns reject ↓

rejectは初期設定なので、次のようにno形式で実行しても同じ。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# no ppp ipcp dns ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPPPインターフェース（pppX）でのみ有効。
■ IPCPネゴシエーションで取得したDNSサーバーアドレスは、「DNSサーバーリスト」（show ip name-serverコマンド）内において、ip name-serverコマンドで手動設定したDNSサーバーアドレスよりも前の位置に追加され、優先的に使用される。DHCP（ip address dhcpコマンド）とIPCPの両方が有効な場合は、先に学習したほうが優先される。なお、ip name-server preferred-orderコマンドを使用すれば、手動設定したDNSサーバーを動的学習したDNSサーバーより優先的に使用させる設定も可能。
■ 本コマンドをno形式で実行すると、ppp ipcp dns suffix-listコマンドの設定も削除される。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ppp ipcp dns（インターフェースモード）

### 関連コマンド

encapsulation ppp（インターフェースモード）
ip address negotiated（インターフェースモード）
ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip domain-lookup（グローバルコンフィグモード）
ip name-server（グローバルコンフィグモード）
ip name-server preferred-order（グローバルコンフィグモード）
ppp ipcp dns suffix-list（インターフェースモード）
show ip name-server（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B