[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipsec sa

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`# show [crypto] ipsec sa`

IPsec SAの情報を表示する。

### パラメーター

`crypto` | セキュリティー関連コマンドであることを示すキーワード。省略可能

### 使用例

■ IPsec SAの情報を表示する。

    awplus# show ipsec sa ↓
    -----------------------------------------------------------------------------
    Peer                  SPI (in:out)          Mode          Proto  Expires
                          Encryption            Integrity     PFS
    -----------------------------------------------------------------------------
    10.2.2.2              0c81214a:060e0041     tunnel        ESP    28787s
                          AES256                SHA256        -

### 関連コマンド

tunnel destination（インターフェースモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）
tunnel remote name（インターフェースモード）
tunnel source（インターフェースモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B